{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["INSTALACIONES ELECTRICAS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INSTALACIONES ELECTRICAS","index":0,"n_rows":76,"n_cols":5,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2],[1,3,6,4]]}
[]
[]
[null,"ANEXO 3"]
[]
[null,null,"LISTADO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS"]
[null,null,"MANO DE OBRA"]
[]
[]
[null,"COD","DESCRIPCION ACTIVIDAD","UN","VALOR UNITARIO"]
[null,2100,"INSTALACIONES ELECTRICAS"]
[null,1701,"INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA (INCLUYE MANO DE OBRA CONEXIÓN)","UN"]
[null,1702,"INSTALACIÓN REFLECTOR SENCILLO  ","UN"]
[null,1703,"INSTALACIÓN PROYECTOR LED ","UN"]
[null,1705,"SOPORTE DE TECNICO ELECTRICISTA (TURNO DE 8 HORAS DIURNO)","TURNO"]
[null,1706,"SOPORTE DE TECNICO ELECTRICISTA (TURNO DE 8 HORAS NOCTURNO)","TURNO"]
[null,1707,"INSTALACIÓN RIEL DIN PARA MONTAJE DE BREAKERS Y CONTACTORES EN TABLERO","UN"]
[null,1708,"DESMONTAJE RIEL DIN PARA MONTAJE DE BREAKERS Y CONTACTORES EN TABLERO","UN"]
[null,1709,"INSTALACIÓN O DESMONTAJE DE GUAYA DE SOPORTERIA DE 50 CM","UN"]
[null,1710,"ALAMBRADO O RECOGIDA DE RED EN CABLE DEL NO. 16 AL 8","ML"]
[null,1711,"ALAMBRADO O RECOGIDA DE RED EN CABLE DEL NO. 6 AL 2","ML"]
[null,1712,"TENDIDO O RECOGIDA DE RED ENCABLE DEL NO. 1/0 AL 4/0","ML"]
[null,1713,"TENDIDO O RECOGIDA DE RED EN CABLE DE 250 MCM A 500 MCM","ML"]
[null,1714,"INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE 15A - 90A","UN"]
[null,1715,"INSTALACIÓN DE BREAKER EN TABLERO DE 100 A 250 AMPERIOS","UN"]
[null,1716,"INSTALACIÓN DEL BREAKER EN TABLERO 300A - 2500A","UN"]
[null,1717,"REGATA DE 1/2 A 1 PULGADA -  MURO","MTS"]
[null,1718,"REGATA DE1  1/2 A 4 PULGADAS - MURO","MTS"]
[null,1719,"REGATA DE 1/2 A 1 PULGADA -  PISO","MTS"]
[null,1720,"REGATA DE 1 1/2 A 4 PULGADAS - PISO","MTS"]
[null,1721,"LIMPIEZA LÁMPARAS FLUORESCENTES O LED ","UN"]
[null,1722,"LIMPIEZA DE LUMINARIAS TIPO METAL HALIDE 400W O SIMILAR  - TIPO INTERIOR","UN"]
[null,1723,"INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO METAL HALIDE SIN GANCHO - TIPO INTERIOR","UN"]
[null,1724,"INSTALACIÓN LUMINARIAS METAL HALIDE DE 400 W O SIMILAR CON GANCHO (PERRO) - TIPO INTERIOR","UN"]
[null,1725,"INSTALACIÓN LAMPARA LED / FLORESCENTE  (BOMBILLO + CONEXIÓN BALASTO/DRIVER)","UN"]
[null,1727,"INSTALACIÓN DE REFLECTOR TIPO EXTERIOR DE 150W - 400W - METAL HALIDE O SIMILAR (CON ABRAZADERA)","UN"]
[null,1729,"INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO O TECHO 75W - 400W ","UN"]
[null,1730,"CAJAS DE PASO HASTA 30 X 30 EN MURO O PISO (INSTALACIÓN)","UN"]
[null,1731,"INSTALACIÓN DE TABLERO HASTA DE 6 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1732,"INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1733,"INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1734,"INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1735,"INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1736,"INSTALACIÓN DE TABLERO HASTA DE 6 CIRCUITOS EMPOTRADO (INCLUYE REGATAS EN MURO PARA EMPOTRADO, CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1737,"INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE REGATAS EN MURO PARA EMPOTRADO, CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1738,"INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE REGATAS EN MURO PARA EMPOTRADO, CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1739,"INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE REGATAS EN MURO PARA EMPOTRADO, CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1740,"INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CIRCUITOS SOBREPUESTO (INCLUYE REGATAS EN MURO PARA EMPOTRADO, CONEXIONADO EN BARRAJES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS)","UN"]
[null,1741,"INSTALACIÓN LÁMPARAS Y/O AVISOS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN INTERIOR","UN"]
[null,1742,"MANTENIMIENTO Y ARREGLO SUBESTACIONES (INCLUYE LIMPIEZA EQUIPOS, ORGANIZACIÓN CABLEADO E IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS)","UN"]
[null,1743,"CONEXIONES O EMPALMES EN CAJAS DE PASO GENERALES (INCLUYE GRAPAS, CINTAS Y DEMAS FUNGIBLES)","UN"]
[null,1744,"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE PASO HASTA DE 100 X 150 (INCLUYE EMPALMES, LIMPIEZA E  IDENTIFICACIÓN CIRCUITOS)  ","UN"]
[null,1755,"INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS MONOFÁSICAS, BIFASICAS Y TRIFASICAS (INCLUYE TENDIDO DE CABLE DESDE TABLERO HASTA SALIDA HASTA  10 MTS)","UN"]
[null,1757,"INSTALACIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA TIPO ABRAZADERA (INCLUYE ANCLAJE, CHAZOS, ETC)","UN"]
[null,1758,"INSTALACIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA TIPO ABRAZADERA (INCLUYE ANCLAJE, CHAZOS, ETC)","UN"]
[null,1759,"INSTALACION DE TUBERÍA DE 1/2\" A 1\" EMT O PVC ","MTS"]
[null,1760,"INSTALACIÓN TUBERÍA DE 11/4\" A 4\" EMT O PVC ","MTS"]
[null,1763,"INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA - VARILLA COPPERWELD","UN"]
[null,1764,"INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA - MEDIDA DIRECTA","UN"]
[null,1765,"INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA - MEDIDA INDIRECTA CON GRUPO DE MEDIDA","UN"]
[null,1766,"INSTALACION BANDEJA PORTACABLES PLASTICA O METALICA MEDIDA PROMEDIO 120 X 50 MM","ML"]
[null,1772,"MANTENIMIENTO LUMINARIA FLUORESCENTES O LED  (CAMBIO TUBOS)","UN"]
[null,1773,"MANTENIMIENTO LUMINARIA FLUORESCENTE O LED (CAMBIO BALASTO O DRIVER)","UN"]
[null,1774,"MANTENIMIENTO LUMINARIA METAL - HALIDE (CAMBIO BOMBILLO)","UN"]
[null,1775,"MANTENIMIENTO LUMINARIA METAL - HALIDE O REFLECTOR LED (CAMBIO KIT; BALASTO, CONDENSADOR O DRIVER)","UN"]
[null,1776,"INSTALACIÓN CAJA 5800 Y 2600 SOBREPUESTOS","UN"]
[null,1777,"ARMADO DE TOMAS (CAJA + TOMA + TAPA + EXTENCIÓN DE CABLE X 50 CM)","UN"]
[null,1778,"DESINSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 1/2\" A 1\"","MTS"]
[null,1779,"DESINSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 1 1/4\" A 4\"","MTS"]
[]
[]
[null,null,"PORCENTAJES DE AIU PROPUESTOS"]
[]
[null,null,"ADMINISTRACIÓN",0]
[null,null,"IMPREVISTOS",0]
[null,null,"UTILIDAD",0]
[null,null,"IVA SOBRE UTILIDAD",0.19]