**ANEXO No. 2**

**PROPUESTA ECONÓMICA – AGROEXPO CARIBE**

Bogotá D.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Señores

**CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERES COMUN**

Ciudad

**Asunto: PROPUESTA ECONÓMICA**

**Referencia: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO AGROPECUARIO INTEGRAL DE LOS ESCENARIOS PARA LA FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA Y DE INDUSTRIAS AFINES, AGROEXPO BOGOTÁ Y CARIBE Y EVENTOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ORGANIZADOS POR LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO Y SU FILIAL CORFERIAS INVERSIONES S.A.S.**

Estimados señores:

En atención a la invitación a presentar propuesta de la referencia me permito presentar la propuesta económica, así:

1. **ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO ENTRE OTROS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO ENTRE OTROS** | | |
| **ITEM** | | **VALOR GLOBAL** |
| 1 | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA MUESTRA ANIMAL (corrales, pesebreras, pistas, áreas de exhibición, áreas de cargue y descargue de animales, zonas de apoyo, áreas de bodegaje de camas y alimentos, rutas de evacuación de desechos entre otros, en compañía de la persona que delegue Corferias para el evento) |  |
| 2 | COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO: ÁREA COMERCIAL, OPERATIVA, MONTAJE, SEÑALIZACION, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD, COMERCIO EXTERIOR Y DEMÁS ÁREAS VINCULADAS A LOS MISMOS |
| 3 | ESTABLECER Y COORDINAR LAS RUTAS DE INGRESO Y SALIDA DE ANIMALES CON LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES COMPETENTES, ASI COMO EL INGRESO ACOPIO Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA CAMAS, RESIDUOS Y OTROS |
| 4 | COORDINAR CON LAS ASOCIACIONES DE LAS DIFERENTES RAZAS Y TIPOS DE GANADO, LOS MOVIMIENTOS Y LA LOGISTICA PARA LA EXHIBICION DE LOS ANIMALES; CRONOGRAMA DE USO DE LAS PISTAS, REMATES, TRASLADOS DE ANIMALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA BUENA REALIZACIÓN DEL EVENTO |
| 5 | INTERMEDIACIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS EN EL EVENTO (Corferias, asociaciones, expositores y otros) PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL EVENTO |
| 6 | COMUNICACIÓN CON TODOS LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL MOVIMIENTO DE ANIMALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO |
| 7 | ASISTENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN GENERADA CON EL MANEJO DE LOS ANIMALES |
| 8 | COORDINACIÓN CON EL ICA DE TODA LA NORMATIVA NECESARIA PARA EL DESARROLLO CORRECTO DEL EVENTO |
| 9 | ACOMPAÑAMIENTO EN EL RELACIONAMIENTO CON UNIVERSIDADES AFINES AL SECTOR AGROPECUARIO |
| 10 | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ÁREAS COMERCIALES, DE MONTAJE Y OTROS CON LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL MONTAJE DESARROLLO Y DESMONTAJE DEL EVENTO |
| 11 | PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO Y PROCESOS NECESARIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE TODO EL MATERIAL ORGÁNICO GENERADO POR EL EVENTO |
| 12 | EVACUACIÓN TOTAL DEL RECINTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL EVENTO, CON EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS Y DESTINACIÓN FINAL CON CERTIFICADO |
| 13 | EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO DE 8 PERSONAS DURANTE LA DURACIÓN DEL EVENTO DESPUES DEL CIERRE AL PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EVENTUALIDAD |
| 14 | TODO EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO DEBE TENER AL DIA TODOS LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL) Y TRABAJO EN ALTURAS SI SU ACTIVIDAD ASÍ LO INDIQUE. TODO EL PERSONAL DEBE ESTAR UNIFORMADO Y AGREDITADO, ASI MISMO DEBEN CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EXIGIDAS POR CORFERIAS |
| 15 | DEBE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA Y EN EL DESARROLLO DE SUS ACTICVIDADES INTEGRAR TODA LA MAQUINARIA, MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR Y FACILITAR EL CORRECTO DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE (volquetas, montacargas, cargadores, y otros) (traslados, construcción, recolección, canecas, etc.) |
| 16 | CADA ITEM DEBE INCLUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS DEL SUMINISTRO Y EL MONTAJE COMO: MATERIALES UTILIZADOS, MODO DE ARMADO, TIPO DE MANTENIMIENTO, TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD PROPUESTA – INCLUIR IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS PROPUESTOS. |
| **VALOR TOTAL ACTIVIDADES GENERALES** | |

El valor total asciende a la suma de **(INDICAR EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS)**

1. **AGROEXPO CARIBE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BARRANQUILLA – RECINTO FERIAL PUERTA DE ORO** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR UNITARIO** | | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** |
| Suministro, montaje y desmontaje de corrales para bovinos de 3 metros x 3 metros , estructura tubular metálica pintada y/o con acabado final, que cumpla con lo funcional y estético de la muestra, garantizando el bienestar y seguridad del animal, y que permita la visibilidad del visitante. La puerta debe tener mecanismo de seguridad para evitar que el animal salga | |  | 300 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 metros de altura**\***, entableradas en madera de tal forma que los animales no se vean con los animales vecinos adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del animal, permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado para el visitante. | |  | 226 UN. |  |
|  | 72 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de corrales para ovinos y caprinos de 3 metros x 3 metros\* estructura tubular metálica, garantizando el bienestar y seguridad del animal | |  | 36 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de camas para animales. Garantizar el suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido, (mínimo 2 corrales / 3 pesebreras cambios totales para el evento). | |  | 2011,5 M3 |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de pista de calentamiento para equinos y bovinos 7.70 x 33.50=257.95 m2, con material de cantera apropiado según especificaciones técnicas de las asociaciones respectivas con un mínimo de 13cm de altura. Deberán seguir las indicaciones técnicas del especialista nombrado para estos efectos por la asociación responsable del juzgamiento para cumplir con el manejo en la extendida, compactación y humidificación de las pistas antes y durante el evento para su correcto mantenimiento garantizando una muestra segura para animales y personas. El perímetro de la pista, pre-pista y pistas de calentamiento deben consideran un cerramiento que permita la visibilidad a media altura y deberá integrar un perímetro para contener el material de piso. | |  | 257,95 M2 |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de bañaderos de animales, garantizar zonas de amarre que estén diseñadas para seguridad de los animales y personas. | |  | 1 UN. |  |
| Suministro, Montaje y desmontaje de desembarcaderos de animales que se puedan movilizar y asegurar con la altura requerida para los vehículos utilizados. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. | |  | 3 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de pista de juzgamiento para equinos y bovinos 36.4 x 22.4 con el material de cantera necesario e idóneo y el conocimiento de extendida y compactación, y mantenimiento durante el evento para garantizar una muestra segura para animales y personas. (debe incluir pista sonora) | |  | 816 M2 |  |
| Adecuación del piso del área en general para el movimiento de animales ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan lastimarse (pinturas, tapetes de caucho, otros) explicar cuál y como se debe garantizar dejar el recinto en las condiciones en que se entrega | |  | 1 GL |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de palcos pista de juzgamiento: 2.80 x 2.25, con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. | |  | 70 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de palco jueces 2.80 x 6.80 (3 niveles) con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. | |  | 1 UN. |  |
| Suministro, montaje y desmontaje de gradería pista de juzgamiento 35.0 x 7.00, con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. | |  | 245 PUESTOS |  |
| Recolección y retiro de desechos con certificación de destino final (incluidos desechos de animales, material de camas y heno) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global) | |  | 1 GL |  |
| Lavadero de animales , debe contar con cerramiento y canal para que no corra el agua, mínimo 10 animales | |  | 1 GL |  |
| Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global) | |  | 1 GL |  |
| **VALOR TOTAL AGROEXPO CARIBE** | | | |  |

El valor total asciende a la suma de **(INDICAR EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS) MAS IVA**

Atentamente,

Nombre y Firma

CC. No. Expedida en

Cargo